과학기술정보통신부	보도자료

보도시점	2023.11.19.(일) 12:00 (2023.11.20.(월) 조간)	배포	2023.11.19.(일) 09:00

‘세계전파통신회의(WRC-23)’ 20일 개막

과기정통부, 6G를 선도할 수 있는 탄탄한 기반 마련

- 우리나라가 주도적으로 추진한 ‘6G 비전권고(안)’ 승인 -

- 우리나라 최초, 6G를 다루는 연구반 의장으로 위규진 박사 선출 -

- 국내 6G 민간 전문가, ‘24년 3월중 ITU 파견 -

과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)는 2023년 11월 20일부터 12월 15일까지 4주간 아랍에미리트 두바이에서 국제전기통신연합(ITU) 세계전파통신회의(이하 ‘WRC-23’)가 개최된다고 밝혔다. WRC-23*은 국제연합(UN) 산하 국제전기통신연합(ITU)의 전파 분야 세계 최고 의사결정회의로, 국제 주파수 분배와 국가 간 전파간섭 방지기준 등을 포함한 전파규칙(RR)**을 개정하게 된다.

* WRC(세계전파통신회의) : ITU(국제전기통신연합)가 주최하여 전세계 주파수 분배 및 전파통신분야 중요 사항을 결정하는 회의로 4년마다 개최되어 전파올림픽이라 불리우며 193개국 정부·전문가 3,400여명 참가. 올해는 RA-23 직후 UAE(두바이)에서 4주간 개최될 예정

** 국제법 성격을 띄는 국제전기통신연합(ITU) 헌장을 보완하기 위한 업무규칙으로서 국제적 전파의 유해간섭의 방지 및 조정을 위해 관련 규정과 기준을 정함

WRC-23 개최에 앞서 ITU의 전파통신 부문(이하 ‘ITU-R’)의 조직과 연구 활동을 총괄하는 ITU 전파통신총회(이하 ‘RA-23’)도 함께 열렸는데, 이번 회의에서는 우리나라가 주도적으로 추진했던 6G 비전과 6G 표준화를 위한 ITU 표준화 절차 및 명칭(IMT-2030)이 최종 승인되었다. 이는, 6G 이동통신 후보 주파수 대역 발굴을 결정하게 될 WRC에 앞서 국제 표준화 초석을 우리나라가 주도하여 마련하였다는데 의미가 있다.

이와 함께, 우리나라는 ITU-R 활동 최초로 ITU에서 이동통신 기술과 주파수 관련 국제 표준화를 총괄하는 지상통신 연구반(SG5, Study Group 5) 의장에 진출하는 성과도 이루어 냈다. 의장으로 선출된 위규진 박사는 1995년부터 세계전파통신회의에 국내 대표로 참가하며 우리나라 전파이용 권리 확보를 위해 30여년간 꾸준히 활동을 지속하여 왔으며, 2016년, 아시아 태평양 지역 국가의 WRC 준비회의인 APG 의장에 선출된 바 있다. 우리나라는 앞으로 4년간 지상통신 연구반(SG5)의 의장국으로서 6G 국제표준화를 선도하는 중요한 역할을 맡게 될 예정으로, 향후 6G 주파수 확보에 주도적으로 참여할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가된다.

이러한 RA-23의 성과를 바탕으로 과기정통부는 WRC-23에서도 적극적으로 활동할 예정이며, 다양한 분야에서도 성과를 만들어 나갈 계획이다. 이번 WRC-23에서는 글로벌 이동통신 주파수 추가 지정 의제를 비롯해 해상 및 항공분야에서 인명안전, 공공업무용 위성망의 안정적 운용, 우주기상 주파수 신규 분배 등 23개 의제에 대한 심도 있는 논의가 이루어지게 된다.

특히, 우리나라는 미래 이동통신 실현을 위한 6G 후보 주파수 발굴 의제 채택 등 WRC 주요 의제에 대해 국내 산업계 입장이 유리하게 반영될 수 있도록 주요국과 수시 협력 회의를 개최하며 전략적으로 대응할 예정이다.

끝으로, 과기정통부는 우리나라가 ITU에서 6G 기술개발과 국제표준화 활동을 주도적으로 이끌어 갈 수 있도록 ITU에 우리 민간 전문가를 파견할 계획이다. 이를 위해 과기정통부는 지난 8월 ITU와 MoU 체결한 이후 민간 전문가 파견을 준비하고 있으며, ‘27년에 있을 차기 WRC 회의에서도 우리나라가 6G 국제표준 주도권을 확보할 수 있도록 6G 등 미래 기술 협력과 지상통신 연구반(SG5) 활동 지원을 더욱 강화해 나갈 예정이다.

과기정통부 박윤규 2차관은 “우리나라가 ITU 전파통신부문 지상통신 연구반 의장국을 수임하게 된 것은 세계 최초로 5세대(5G) 이동통신을 상용화한 우리나라의 기술 경쟁력과 리더십을 전 세계적으로 인정받은 것으로, 6G에 대해서도 6G 비전 권고를 선도적으로 제안하여 반영하는 등 주도적인 국제협력 노력이 결실을 맺은 것”이라고 강조하며, “이번 세계전파통신회의에서도 그간 축적된 국제활동 경험을 발휘해 6G 후보 주파수 발굴 의제 논의 등 주요 의제에 대해 국익을 극대화하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

담당 부서	전파정책국	책임자	과 장	하준홍	(044-202-4940)
	주파수정책과	담당자	사무관	황지선	(044-202-4945)

붙임1		ITU 6G 목표 서비스 (Usage Scenario)

통신기반 확장 서비스	몰입형 통신 Immersive Communication	초저지연 진화 통신 Hyper Reliable and Low-Latency Communication	초연결 진화 통신 Massive Communication
정 의	IMT-2020의 초고속(eMBB)을 확장하여 사용자에게 몰입형 통신 경험을 제공하는 서비스 시나리오	IMT-2020의 초저지연(URLLC)을 확장하여 더 엄격한 요구 사항(안정성, 지연시간 등)을 요구하며, 요구사항을 충족하지 못할 경우 치명적인 결과를 초래할 수 있는 서비스 시나리오	IMT-2020의 초연결(mMTC)을 확장하며, 광범위한 환경에서 다양한 유형의 장치와 센서의 유비쿼터스 연결을 제공하는 서비스 시나리오
사용례	가상현실(XR), 홀로그래픽 통신, 원격 다중감각 텔레프레즌스, 비디오/오디오 혼합 트래픽 등	스마트 산업, 자동화 공정, 에너지서비스, 원격 치료 등	스마트시티, 이동수단, 물류센터, 헬스, 에너지, 농업 등
신규 결합 서비스	인공지능 결합 통신 AI and Communication	센싱 결합 통신 Integrated Sensing and Communication	유비쿼터스 연결 Ubiquitous Connectivity
정 의	분산 컴퓨팅과 AI 기반 애플리케이션을 지원하는 신규 서비스 IMT 시스템의 다양한 지능형 노드에서 데이터 수집, 로컬 또는 분산 컴퓨트 오프로드, AI 모델의 분산학습 및 추론을 활용하여 통신 서비스 이상의 놀라운/전문적인 사용 예를 제공	감지 기능이 필요한 새로운 애플리케이션 및 서비스 IMT 시스템을 활용하여 광역 다차원 감지를 제공하여, 연결되지 않은 물체와 연결된 장치 및 그 움직임, 환경에 대한 공간 정보를 제공하는 통신	디지털 격차 해소를 위한 연결성 확대를 목적으로 하는 서비스 시나리오로, 현재 서비스 지원이 어려운 교외지역, 저인구밀도 지역 등을 대상으로 함
사용례	자율주행, 디지털 트윈, 의학 지원, 로봇 등	6G 기반 네비게이션, 동작 및 모션 감지, 환경 감시, AI/XR/디지털트윈 애플리케이션을 위한 센싱 정보 제공	IoT부터 기본 광대역 서비스까지 포함

붙임2		ITU 6G 핵심성능지표 (Capability)

구분	성능지표	정 의	목표값	5G 지표
기존 5 G 지표	① 최대 전송속도 (Peak data rate)	이상적인 조건에서 달성가능한 기기당 최대 전송속도	기술성능 요구사항 단계에서 결정	20 Gbit/s
	② 사용자 체감속도 (User experienced data rate)	커버리지 영역 내 모바일 장치로 어디서나 사용할 수 있는 달성 가능한 데이터 속도		100 Mbit/s
	③ 주파수 효율 (Spectrum efficiency)	주파수 자원 단위당 및 셀당 평균 데이터 처리량 (bit/s/Hz)		4G 대비 3배
	④ 면적당 트래픽 용량 (Area traffic capacity)	지역 범위당 수용 가능한 총 트래픽 처리량		10 Mbit/s/m²
	⑤ 보안, 복구성 (Security, Resilience)	보안: 사용자 데이터 및 신호 전달과 같은 정보의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보존하고 해킹, 분산 서비스 거부, 중간 공격 등과 같은 사이버 공격으로부터 네트워크, 장치 및 시스템을 보호 복구성: 기본 전원 손실 등과 같은 자연적 또는 인위적 장애가 발생하는 동안과 이후에도 네트워크와 시스템이 올바르게 작동하는 기능		(정성 지표)
	⑥ 연결밀도 (Connection Density)	단위 면적당 연결 혹은 접근 가능한 장비 총 수	10⁶~10⁸ devices/km²	10⁶ devices/km²
	⑦ 이동성 (Mobility)	서로 다른 계층 및/또는 무선 액세스 기술 (다계층/-RAT)에 속할 수 있는 정의된 QoS 및 무선 노드 간 원활한 전송을 달성할 수 있는 최대 속도	500~ 1,000 km/h	500 km/h
	⑧ 지연시간 (Latency)	소스가 특정 크기의 패킷을 전송할 때부터 수신할 때까지의 시간	0.1 ~ 1 ms	1 ms
	⑨ 신뢰성 (Reliability)	설정된 전송 성공률로 정해진 시간 내에 주어진 양의 트래픽을 전송하는 능력	(1-10¯5)~ (1-10¯7)	1- 10¯5
신규 지표	⑩ 포지셔닝 (Positioning)	연결된 장치의 대략적인 위치를 계산하는 기능으로, 위치 결정 정확도는 계산된 수평/수직 위치와 장치의 실제 수평/수직 위치 간의 차이로 정의	1 ~ 10 cm	-
	⑪ 커버리지 (Coverage)	원하는 서비스 영역에서 사용자에게 통신 서비스에 대한 액세스를 제공하는 기능, 링크 버짓 분석을 통해 단일 셀의 셀 에지 거리로 정의	기술성능 요구사항 단계에서 결정
	⑫ 센싱지표 (Sensing-related capabilities)	무선 인터페이스에서 범위/속도/각도 추정, 물체 감지, 위치 측정, 이미징, 매핑 등의 기능을 제공하는 기능으로 정확도, 해상도, 탐지율, 오검출율 등으로 측정
	⑬ 인공지능 지표 (Applicable AI-related capabilities)	AI 지원 애플리케이션을 지원하기 위해 IMT 시스템 전반에 걸쳐 특정 기능을 제공하는 기능으로 분산 데이터 처리, 분산 학습, AI 컴퓨팅, AI 모델 실행, 추론 등을 포함
	⑭ 지속가능성 (Sustainability)	지속가능성(또는 환경적 지속가능성)은 네트워크와 장치가 라이프사이클 전반에 걸쳐 온실가스 배출 및 기타 환경 영향을 최소화할 수 있는 능력으로 주요 요소로 장비 수명, 수리, 재사용 및 재활용 최적화를 통한 에너지 효율 개선, 에너지 소비 최소화 및 자원 사용 등이 있음 에너지 효율성은 에너지 소비 단위당 전송 또는 수신되는 정보 비트의 양(bit/Joule)으로 전체 전력 소비를 최소화하기 위한 용량 증가에 따라 에너지 효율이 적절히 개선될 것으로 예상
	⑮ 상호운용성 (Interoperability)	무선인터페이스가 구성원 포괄성 및 투명성을 기반으로 시스템의 서로 다른 엔티티 간의 기능을 가능하도록 하는 것

붙임3		위규진 의장 주요 약력

성 명	위 규 진 (67세)
주요학력	◦ 연세대학교 공학박사(‘88)
주요경력	[국제 경력] ◦ 2016 ~ 현재	APG 의장
	◦ 2015 ~ 현재	ITU RAG 부의장
	◦ 2000 ~ 현재	ITU WP5D 부의장
	◦ 1995 ~ 2019	WRC 교체수석대표 등 8회 참가
	[국내 경력] ◦ 1991 ~ 2012	[국내 경력] 국립전파연구원
	◦ 2012 ~ 2016	정보통신기술협회 표준화본부장
수상	◦ 2001	대통령표창
	◦ 2017	산업포장