과학기술정보통신부	보 도 자 료

보도 일시	2022. 5. 26.(목) 12:00 (2022. 5. 27.(금) 조간)	배포 일시	2022. 5. 26.(목) 09:00

담당 부서	전파정책국	책임자	팀 장	이종혁	(044-202-4917)
<총괄>	전파자원관리팀	담당자	연구관	장영호	(044-202-4938)

이음5세대(5G)로 디지털복제 활용해 지능형공장 고도화

- SK네트웍스서비스㈜에 28㎓ 대역을 포함한 이음5세대(5G) 주파수대역 허용 -

□ 과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)는 SK네트웍스서비스㈜(대표 김윤의)가 신청한 이음5세대(5G)* 주파수 할당과 기간통신사업 등록이 5월 26일 완료되었다고 밝혔다.

* ‘이음5세대(5G)’은 초고속, 초저지연, 초연결의 5세대(5G) 특징을 가장 잘 나타내고 나와 우리, 그리고 사물과 사회까지 이어준다는 의미

□ 이음5세대(5G)는 5세대(5G) 융합서비스를 희망하는 사업자가 직접 5세대(5G)망을 구축할 수 있도록 특정구역(토지/건물) 단위로 5세대(5G) 주파수를 활용하는 통신망으로,

○ 주파수 할당 및 기간통신사업 등록의 첫 번째 사례는 ’21.12월 완료한 네이버클라우드이고, 두 번째 사례는 ’22.3월 완료한 엘지씨엔에스이며, 이번 SK네트웍스서비스는 세 번째 사례이다.

□ SK네트웍스서비스의 이음5세대(5G)는 센트랄 창원공장 내에 구축하여 자율이동로봇(AMR) 운용으로 공장물류를 자동화하고, 디지털복제(이하 ‘디지털트윈’) 기반 관리·관제서비스로 실시간 제조공정 모니터링·시뮬레이션하여 유연한 생산체계를 구현하는 서비스를 제공할 계획으로 28㎓ 대역을 포함하여 주파수 할당을 신청하였다.

○ 과기정통부는 SK네트웍스서비스가 계획하고 있는 디지털트윈 등의 서비스가 대규모 데이터 용량을 활용할 가능성이 높음을 고려하여, 28㎓ 대역 등 신청한 주파수대역 전체를 할당*하였다.

* 28㎓ 대역 400㎒폭(28.9～29.3㎓), 4.7㎓ 대역 100㎒폭(4.72～4.82㎓)

○ 주파수 할당대가는 SK네트웍스서비스가 센트랄 공장의 연면적 27,868㎡에서 3년간 이용하는데 약 480만원으로 산정하였다.

○ 한편, SK네트웍스서비스는 이번 주파수 할당을 계기로 디지털트윈 서비스를 시작하여 전 산업분야에 다양한 5세대(5G) 융합서비스에 이음5세대(5G) 확산을 본격화할 계획이다.

□ 아울러, 과기정통부는 SK네트웍스서비스가 제출한 이용자 보호계획 등의 적절성을 검토하고 필요 최소한의 이용자 보호방안 등의 조건을 부과하여 이음5세대(5G) 서비스 제공을 위한 회선설비 보유 기간통신사업자 등록을 처리하였다.

□ 과기정통부 홍진배 네트워크정책실장은 “올해는 이음5세대(5G)가 토지/건물 기반의 5세대(5G) 서비스를 시장 곳곳에 확산하여 디지털 전환의 선봉장 역할을 하게 될 것”이라고 강조했다.

○ 또한, “이번 SK네트웍스서비스의 사례에서 인공지능, 자율이동로봇, 인터넷기반자원공유(클라우드), 디지털트윈 등을 이음5세대(5G)를 통해 하나로 이어지고 이러한 사업자를 통해 다양한 분야에서 5세대(5G) 융합서비스가 활성화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

붙임. SK네트웍스서비스 이음5세대(5G) 세부 내용

<공동>	네트워크정책실	책임자	과 장	마재욱	(044-202-6620)
	통신정책기획과	담당자	사무관	이정용	(044-202-6623)

붙임		SK네트웍스서비스 이음5세대(5G) 세부 내용

□ 이음5세대(5G) 신청 내용

주파수 대역	4.7㎓(100㎒폭) / 28㎓(400㎒폭)
이용지역	센트랄(창원, 연면적 0.027868㎢) (2022년 상반기 개소 예정)
이용기간	3년 (’22. 6. 20. ~ ’25. 6. 19.) (1년 내 무선국 개설‧운용 조건)
할당대가	약 478.5만원 (4.7㎓ 341.8만원, 28㎓ 136.7만원)

< 신청지역 전경(센트랄 창원공장) >

□ 서비스 주요 내용

ㅇ (운용 구조) 클라우드 서비스, 정밀 위치제어 기술 등으로 제조 현장에 자율이동로봇 운용 및 디지털트윈기반 실시간 관리·관제

< SK네트웍스서비스 지능형공장의 운용방향 >

ㅇ 자율이동로봇(AMR) 운용, 디지털트윈기반 관리·관제 등으로 지능형공장 고도화

- 자율이동로봇(AMR)의 경우 제어시스템 설계·개발, 정밀 위치제어 기술 등을 통해 오동작 없이 운용

- 디지털트윈기반 관리·관제의 경우 클라우드 서비스, 초저지연 상호 통신 등으로 실시간 모니터링·시뮬레이션 등을 구축하여 운용

ㅇ (제공 서비스) 자율이동로봇(AMR) 운용으로 공장물류를 자동화하고, 디지털트윈기반 관리·관제서비스 구축으로 실시간 제조공정 모니터링·시뮬레이션하여 유연한 생산체계 구현

< 디지털트윈기반 관리·관제 >	< 자율주행로봇 운송 모습>	< 실시간 모니터링·시뮬레이션 >

※ 출처 : SK네트웍스서비스(주) 제공