보도일시	2020. 1. 3.(금) 배포시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
배포일시	2020. 1. 3.(금) 09:00	담당부서	거대공공연구협력과
담당과장	지은경(044-202-4660)	담 당 자	김우철 서기관(044-202-4662)
관련기관	한국원자력연구원 SMART 개발단 단장 이태호(042-868-8309) 한국원자력연구원 SMART 사업관리부장 강한옥(042-868-2758)

한·사우디, 소형원전 ‘스마트’ 건설 및 수출을 위한 본격적인 발걸음 내딛다.

- “한·사우디 SMART 건설 전 설계(PPE) 협약” 개정 및

“한·사우디 표준설계인가 공동 추진 협약” 체결 -

- 사우디 내 SMART 건설 및 수출 전담 특수목적법인(SMART EPC) 설립 및 한수원 역할 명문화 -

□ 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 ‘과기정통부’)는 한국원자력연구원(원장 박원석, 이하 ‘원자력연’)과 사우디 왕립 원자력·신재생에너지원*(원장 칼리드 알술탄, 이하 ‘K.A.CARE’)이 SMART** 건설 및 수출을 전담할 한-사우디 합작사 ‘SMART EPC***’를 설립하고,

* 왕립원자력신재생에너지원(King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy): 사우디의 원자력 및 신재생에너지 건설 관련 정책·집행 전담하는 정부기관(장관급)

** System-Integrated Modular Advanced ReacTor

*** EPC(Engineering Procurement Construction): 대형 건설프로젝트나 인프라 사업계약을 따낸 사업자가 설계와 부품·소재조달, 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업

ㅇ SMART의 해외 수출 경쟁력 강화를 위해 SMART 표준설계인가를 공동 추진키로 합의했다고 밝혔다.

□ 원자력연과 사우디 K.A.CARE는 「SMART 건설 전 설계(PPE) 협약」을 개정하여, 사우디 내 SMART 건설 및 수출을 전담하기 위해 한국수력원자력(사장 정재훈, 이하 ‘한수원’)을 포함한 한국기업과 사우디 기업이 참여하는 법인체(가칭 “SMART EPC사”)를 설립하고, ‘SMART EPC’가 설립되기 전까지 한수원이 ‘SMART EPC’의 역할을 수행키로 하였다.

▶ 원자력(연)과 K.A.CARE는 ’15년 9월 SMART 건설 전 설계(PPE) 협약을 체결하고, SMART PPE 사업*(’15.12월～’18.11월)을 진행하여 성공적으로 완료

* 한국과 사우디가 총 1.3억달러(사우디 1억달러, 한국 0.3억달러)를 투자한 공동사업으로, 원자력연구원 및 국내기업(한전기술, 원전연료, 포스코건설, 두산중공업 등)이 설계에 참여

ㅇ 이번 협약 개정은 사우디측이 SMART 첫 호기 건설사업의 리스크를 감소시키기 위해 원전 건설 및 운영경험이 풍부한 한수원의 SMART 사업 참여를 요청함에 따라 이루어졌으며,

ㅇ 향후 한수원은 SMART 인허가, 사업모델, 건설 인프라 구축, 제3국 수출 등을 위한 협의를 진행해 나갈 예정이다.

□ 또한 SMART의 사우디 건설허가 심사 부담 경감과 해외 수출 촉진을 위해 「SMART 표준설계인가 공동추진 협약」을 신규로 체결하였다.

ㅇ 표준설계인가 공동추진 협약에는 SMART PPE 사업결과*에 대한 국내 표준설계인가 획득을 위해 한수원, 원자력연, K.ACARE의 역무범위, 재원 분담 방안 등의 내용이 포함되어 있다.

* 완전피동 안전계통 적용 등

□ 과기정통부 최원호 거대공공연구정책관은 “이번 PPE 협약 개정과 표준설계인가 협약체결을 통해 한수원의 사업 참여 및 역할을 명문화하는 등 사업추진체계를 정비하고,

ㅇ 한-사우디 양국이 함께 인허가 단계부터 건설, 인프라 구축 등 원자력 전반에 걸쳐 동반자 협력의 기틀이 마련됨에 따라 앞으로 한-사우디 SMART 사업 추진이 한층 탄력을 받게 될 것”이라고 밝혔다.

□ 한편, 사우디는 SMART 표준설계인가 획득 추진 및 자국 내에 SMART 최초 호기 건설을 통해 축적될 기술 및 노하우를 자국의 원전기술 자립에 큰 자산으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 과학기술정보통신부 김우철 서기관(☎ 044-202-4662)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임		SMART 원자로 개요

□ (성능) 전기출력 약 110MWe(열출력 약 365MWt)로 대형 원전(1,000MWe 이상)의 약 1/10 수준의 소형 원전

□ (특징) 노심, 증기발생기, 가압기, 냉각펌프 등 원자로를 이루는 주요 기기들이 단일 원자로 압력용기 안에 배치된 일체형 원자로

◦ 대형 배관을 없애 배관 파손 사고 위험성을 줄이고, 전원 없이 자연의 힘으로 작동하는 안전시스템을 적용해 노심용융 방지

◦ 주요 기기를 모듈 형태로 설계, 제작하여 건설 현장에서 조립 및 용접 과정을 최소화함으로써 건설 공기를 획기적으로 단축

□ (활용성) 전력 생산뿐만 아니라 해수담수화, 지역난방, 공정열 공급 등 다양하게 활용이 가능한 다목적 원자로

◦ 해수담수화용으로 건설할 경우 SMART 1기로 인구 10만명 규모의 도시에 전기 9만 kW와 담수는 하루 4만 톤을 동시 공급 가능