과학기술정보통신부	보도자료

보도시점	2023. 9. 11.(월) 12:00 (2023. 9. 12.(화) 조간)	배포	2023. 9. 11.(월) 09:00

'23년 9월 ‘대한민국 엔지니어상’ 수상자 선정

- 삼성SDI(주) 이순률 수석연구원, 에프디씨(주) 박정수 소장 -

과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)와 한국산업기술진흥협회(회장 구자균, 이하 ‘산기협’)는 대한민국 엔지니어상 2023년 9월 수상자로 삼성SDI(주) 이순률 수석연구원과 에프디씨(주) 박정수 소장을 선정했다고 밝혔다.

‘대한민국 엔지니어상’은 산업현장의 기술혁신을 장려하고 기술자를 우대하는 풍토를 조성하기 위해 매월 대기업과 중견·중소기업 엔지니어를 각 1명씩 선정하여 과기정통부 장관상과 상금 500만원을 수여하는 상이다.

이순률 삼성SDI(주) 수석연구원은 리튬이온 이차전지* 분야에서 고용량 하이니켈(High Ni) 양극활물질**을 개발하고 이를 국산화하여 우리나라 리튬이온 이차전지 산업 생산성 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

* 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 4가지 요소로 구성되며, 양극(+)과 음극(-) 물질의 ‘산화환원 반응’으로 화학에너지를 전기에너지로 변환시키는 장치, 양극의 리튬 이온이 음극으로 이동하면 전지가 충전되고 반대로 음극의 리튬이온이 양극으로 돌아가면 전지가 방전되는 원리임

** 전지의 양극을 구성하는 물질로 리튬과 금속 성분의 조합으로 이루어지며, 전지의 용량, 출력 등 성능과 특성을 결정하는 중요한 요소

이순률 수석연구원은 고온에 노출된 상황에서도 전지 특성이 저하되지 않도록 양극활물질에 고유의 코팅 기술을 적용하여 니켈 함량 90% 이상의 하이니켈 NCA(양극소재) 기술을 확보하였으며, 또한 이차전지 극판밀도를 높이는 기술을 개발하여 에너지 밀도를 향상시켰다. 이를 통해 충방전시 리튬이온 이차전지 구조 안전성을 확보하고 전기차의 전지 수명 특성을 10% 이상 개선하였다.

이순률 수석연구원은 “앞으로도 양극활물질 분야에서 끊임없이 기술개발을 하여 경쟁이 치열한 이차전지 시장에서 국가 기술경쟁력을 선도할 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다.”라고 수상소감을 밝혔다.

박정수 에프디씨(주) 소장은 산업용 안전장치 분야에서 과압안전장치*, 폭발안전장치** 등을 개발하여 우리나라 안전장치 산업의 기술력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.

* 고압가스 또는 화학물질 설비 내 압력이 상용의 압력을 초과하는 경우 즉시 상용의 압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전밸브, 파열판 등의 장치

** 밀폐 또는 제한된 공간을 가지는 설비 내에서 발생한 화재를 초기에 억제함으로써 설비의 압력이 설계압력 이상으로 상승하는 것을 사전에 방지하는 등의 파손을 예방하기 위한 장치

박정수 소장은 파열판식 가연성 가스 폭발소염 배기 안전장치, 전기차 배터리용 폭발 안전장치 등을 개발·양산화하여 관련 국내 업체에 공급하는 등 그간 외산 의존도가 높았던 산업용 안전장치 국산화에 기여하였다.

박정수 소장은 “앞으로도 다양한 산업 안전장치를 지속으로 개발하여 국내 산업계의 안전을 확보하고 해외 시장을 개척하는 등 세계적인 강소기업으로 성장하는데 최선을 다하겠다.”라고 수상소감을 밝혔다.

붙임  1. 2023년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 이력

2. 2023년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구개발 이야기

담당 부서	미래인재정책국	책임자	팀 장	김형수	(044-202-4850)
	과학기술안전기반팀	담당자	사무관	최승혁	(044-202-4858)
관련 기관	한국산업기술진흥협회	책임자	단 장	정해혁	(02-3460-9021)
	시상인증단	담당자	차 장	양미현	(02-3460-9026)

참고1		'23년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 이력

□ 이 순 률

□ 인적사항
ㅇ 성명 : 이순률(李淳律) ㅇ 소속 : 삼성SDI㈜ ㅇ 직위 : 수석연구원
□ 주요 학력
ㅇ 1998. 02 한양대학교 석사
□ 주요 경력
ㅇ 2005.09 ∼ 현재 삼성SDI㈜

□ 박 정 수

□ 인적사항
ㅇ 성명 : 박정수(朴廷殊) ㅇ 소속 : 에프디씨㈜ ㅇ 직위 : 연구소장
□ 주요 학력
ㅇ 2007. 02 한국폴리텍7부산대학 전문학사
□ 주요 경력
ㅇ 2009.12 ∼ 현재 에프디씨㈜

참고2		'23년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구개발 이야기

□ 이 순 률

2023년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 이순률의 연구개발 이야기

ㅇ 이순률 수석연구원은 리튬이온 이차전지 분야에서 14년간 양극 활물질 개발을 주도해온 소재 전문가이다. 수공기간동안 지속적인 연구개발을 통해 이차전지 분야에서 총13건의 특허를 출원하였으며, 리튬이온 이차전지 및 차세대 전지용 소재부문의 연구개발에 집중하고 있는 삼성SDI(주) 엔지니어다.

ㅇ 양극활물질은 이차전지에서 용량, 수명, 안전성 등의 특성을 좌우하는 핵심소재로 차별화된 성능의 고용량 하이니켈(High Ni) 양극활물질 개발은 매우 중요한 기술적 성과다. 개발 양극활물질의 양산품이 적용된 원형전지는 전동공구 분야의 시장점유율 1위 수성 및 전기차용 전지 시장 확대에 기여하였으며, 국내 양극 전문 생산 업체에 해당 기술 이전으로 국가 소재 경쟁력을 높이는데 한몫을 하였다.

ㅇ 이순률 수석연구원은 전기차의 주행거리, 출력을 향상시킬 수 있는 양극활물질로 충방전시 양극 구조 안정성을 확보하기 위해 크랙을 최소화 할 수 있는 대립자와 단결정 소립의 Bimodal 구조를 설계하였다. 또한 고온에 노출된 상황에서도 전지 특성이 저하되지 않도록 양극활물질에 입계코팅 기술을 적용하여 Ni함량 90% 이상의 High Ni NCA 양산화에 성공하였다. 개발 양극활물질은 대/소립의 최적 입형 설계로 높은 극판 밀도를 구현하여 업계 최고 에너지밀도 750~800mAh/cc를 달성하였으며, 구조 안정성 기반 장수명 특성도 획기적으로 개선되었다.

ㅇ 이외에도 IT향 고전압 LCO, ESS 및 전기차용 저가화 Co-free, LFP 양극활물질과 차세대 전고체전지용 양극활물질 및 고체전해질 연구개발에 집중하고 있어, 폭발적으로 성장하고 있는 배터리 산업에서 대한민국 엔지니어로서의 위상을 높이며, 국가발전에 기여할 것으로 기대된다.

2023년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구성과 그림 (이순률)

<High Ni 양극활물질(가운데)을 적용한 원형전지(좌), 각형전지(우)>

<삼성SDI 셀을 탑재한 전기차>

□ 박 정 수

2023년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 박정수의 연구개발 이야기

ㅇ 박정수 연구소장은 산업용 안전장치분야에서 13년 이상 연구개발 활동을 지속해온 파열판식 안전장치 업계의 엔지니어다. 수공기간동안 지속적인 연구개발을 통해 반도체공정, 전력, 방산, 우주항공, 전기차용파열판식 과압 안전장치 및 폭발 안전장치 부문에서 최근 3년간 총10건의 특허를 등록하였으며, 가스연료 추진 선박 및 에너지저장시스템 폭발 안전장치 연구개발에 집중하고 있는 에프디씨㈜ 대표 엔지니어다.

ㅇ 파열판은 석유‧화학 플랜트의 안전장치로 주로 사용되었으며 대부분 해외플랜트 엔지니어사를 통해 해외 제품이 주로 사용되었다. 안전장치분야로 제품 변경에 위험이 있는 품목이라 시장 접근이 어려웠으나 지속적인 개발과 현장 평가를 통해 점차 점유율을 확보하여 현재 국내 점유율 50% 수준을 달성하여 해당 분야의 외산 의존도를 크게 낮추는 효과를 보았다. 기술 보안이 요구되는 방산 및 우주항공분야의 파열판식 부품개발도 적극적으로 참여하여 한국형 우주발사체 사업에  부품을 개발 공급하였으며 기존 플랜트 위주의 사업 분야에서 방산, 우주항공, 자동차, 조선, 전력 산업 등으로 사업분야를 확대하였다.

ㅇ 박정수 연구소장은 국내 최초로 파열판식 가연성 가스 폭발 소염배기 안전장치를 국산화 개발하여 친환경 연료(LNG) 추진 선박 엔진의 배기관용 안전장치를 사업화 하였으며 전기차 배터리팩용 과압 배출 안전장치 및 전력산업 가스절연 스위치용 파열판을 양산화 개발하였다.

ㅇ 이외에도 반도체 공정용 안전장치를 개발하여 국내 반도체 업체의 공정라인에 강산용 밸브 및 파열판을 지속적 공급 및 확대해 나가고 있다. 최근에는 폭발 안전장치 개발에 집중하고 있으며 다양한 2차전지용 안전장치를 개발하여 국내 배터리 산업 발전에도 긍정적인 기여를 하고 있다.

2023년 9월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구성과 그림 (박정수)

<국내 최초 파열판식 FLAMELESS VENTING DEVICE 개발 및

EU-ATEX 인증 획득>

*FLAMELESS VENTING DEVICE : 폭발 화염 제거 배출장치

전기차 배터리용 Venting Device

ESS (에너지 저장 시스템) Deflagration  Venting Device

<전기차 및 ESS (에너지 저장 시스템) VENTING DEVICE 개발>

*VENTING DEVICE : 과압 배출 안전장치